**1) Добавить инвентаризацию:**

Инвентаризация:

Отдельный скрипт, который запускает супер-инвентаризацию по датчику закрытия и по таймеру.

Как только датчик становится активным, запускаем супер-инвентаризацию.

Внутри скрипта супер-инвентаризации: если во время супер-инвентаризации срабатывает датчик - перезапускаем супер-инвентаризацию.

Супер-инвентаризация состоит из нескольких инвентаризация. Время каждой инвентаризации и их количество прописывается в мэйнк.конфиге.

Время между инвентаризациями тоже должно браться из конфига.

Например, инвентаризация 30 сек, пауза 40, инв 45, пауза 60, инв 90, пауза 15. Должна быть возможность прописать до 10 инвентаризаций внутри супер-инвентаризации.

По завершении каждой инвентаризации (внутри суперинвентаризации) считанные метки суммируются с предыдущей инвентаризацией (без повторов) и отправлются на сервер в виде пакета json.

Пользователь должен браться каким-то образом из скрипта открытия (тот, кто последний открывал, но как то независимо от того, работает ли сейчас скрипт на открытие)).

Если в момент инвентаризации произошло срабатывание датчика - инвентаризация просто обрывается, ничего не отправляет, супер-инвентаризация перезапускается.

**2) Убрать повторяющиеся куски со светодиодами**

Мб запустить отдельный поток для этого (?)